

信源豆豆一体机


快速配置指南

北京北信源软件股份有限公司

2019年3月


# 快速配置指南

## 1.面板介绍



## 2.网线接入

网口选择：请选择ETH0



## 3.登录服务器

用户名：root

密 码：Linkdood@123456

备注：请管理员及时修改密码,并妥善管理



## 4.网络配置

### 4.1.修改地址

请正确填写IP地址，DNS请根据当地推荐DNS填写，如果是内网环境，请与默认网关一致。

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 4.2.验证地址 1. 检测本地IP地址，及网络状态，请确认IP地址是否修改生效。  在终端窗口(应用程序->系统工具->终端)执行以下命令：    2. 确认网络是否连通：  内网环境：请确保ping 默认网关正常  外网环境：请确保ping 互联网地址正常，例如: ping [www.linkdood.cn](http://www.linkdood.cn)  注意：1. 如果网络不通，请再次确认IP地址、子网掩码、默认网关、DNS是否输入正确  2. 修改IP完成以后，请重启服务器。 |
|  |

## 5.服务管理

**注意事项：**

1. 使用linkd all check查看豆豆服务状态

2. 如果出现服务异常(出现Failed状态)，请进行5.2/5.3步骤，进行服务重启

2. 如果出现keke启动异常，属于正常现象，无需进行处理

### 5.1.查看服务状态<使用root用户>

**# linkd all check**

备注：1、必须所有服务都是【OK】,才能提供正常服务.

2、如果apnsAgentConfig启动失败，可能是服务器无法连接互联网导致，如果服务器已经可以连接互联网，请手动重启此服务

**# linkd apnsAgentConfig restart**

再次检测服务

**# linkd all check**

### 5.2.停止所有服务<使用root用户>

**# linkd all fstop**

### 5.3.启动所有服务<使用root用户>

**# linkd all start**

## 6.登录后台

### 6.1. 服务器本机登录


浏览器访问： <http://localhost:10077>

登录管理中心：

登录方式：豆豆号

用户名：admin

密 码：Linkdood@123456



建议：管理员登录后，请立即修改密码，并妥善保管





### 6.2. 远程登录

浏览器访问： <http://IP地址:10077>


登录管理中心：


登录方式：豆豆号

用户名：admin

密 码：Linkdood@123456









建议：管理员登录后，请立即修改密码，并妥善保管





## 7.证书查看与更换



**注意：**

1. 如果“颁发给：私有化安全通讯办公平台(standard)”，此时为测试证书。

2. 如果“颁发给：您的单位名称”，此时为正式证书。

3. 请确认证书有效期，证书已到期或时间有问题，请联系销售或技术人员。

**建议：**

1. 如果在测试阶段，可以使用测试证书，测试证书默认可以使用3个月，到期后将无法继续使用。

2. 如果已经正式购买，请上传正式证书，否则将影响使用时间及技术支持服务。